**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Кресло для диагностики и исследования функционального состояния вестибулярного аппарата пациентов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Предназначено для диагностики и исследования функционального состояния вестибулярного аппарата пациентов, путем вращения вокруг своей оси | Соответствие |
| Область применения | Оториноларингология | Соответствие |
| Габаритные размеры (не более) | Высота – 1600 мм; ширина – 800 мм; глубина – 800 мм;высота сиденья от пола – 550 мм | Соответствие |
| Размер сиденья мм (не более) | 450х450  | Соответствие |
| Вес НЕТТО (не более) | 16 кг | Соответствие |
| Максимальная нагрузка (не более) | 150 кг | Соответствие |
| Каркас | Стальной с порошковым покрытием | Соответствие |
| Гарантийный срок (не менее) | 24 месяца | Соответствие |
| Максимальный срок эксплуатации (не менее) | 5 лет | Соответствие |
| Разрешительные документы | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора  | Наличие |
|  | Декларация соответствия | Наличие |