**Список линз, расположенных в барабанах:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер линзы | Вид линзы | Оптическая сила линзы, диоптр | Расположение основания призмы по шкале ТАБО |
| 1 OD | Призматическая | 2,0 | 0 |
| 1 OS | Призматическая | 2,0 | 180 |
| 2 OD | Призматическая | 2,0 | 180 |
| 2 OS | Призматическая | 2,0 | 0 |
| 3 OD | Сферическая | +0,5 | --- |
| 3 OS | Сферическая | +0,5 | --- |
| 4 OD | Сферическая | -1,5 | --- |
| 4 OS | Сферическая | +0,75 | --- |
| 5 OD | Сферическая | +0,75 | --- |
| 5 OS | Сферическая | -1,5 | --- |
| 6 OD | Призматическая | 2,0 | 330 |
| 6 OS | Призматическая | 2,0 | 210 |
| 7 OD | Призматическая | 2,0 | 210 |
| 7 OS | Призматическая | 2,0 | 330 |
| 8 OD | Призматическая | 2,0 | 330 |
| 8 OS | Призматическая | 2,0 | 150 |
| 9 OD | Призматическая | 2,0 | 30 |
| 9 OS | Призматическая | 2,0 | 210 |
| 10 OD | Призматическая | 2,5 | 0 |
| 10 OS | Призматическая | 2,5 | 180 |
| 11 OD | Сфер./призм. | +0,5/2,0 | 0 |
| 11 OS | Сфер./призм. | +0,5/2,0 | 180 |
| 12 OD | Сфер./призм. | +0,75/2,5 | 0 |
| 12 OS | Сфер./призм. | +0,75/2,5 | 180 |
| 13 OD | Сфер./призм. | +1,0/3,0 | 0 |
| 13 OS | Сфер./призм. | +1,0/3,0 | 180 |
| 14 OD | Сфер./призм. | +1,25/3,5 | 0 |
| 14 OS | Сфер./призм. | +1,25/3,5 | 180 |
| 15 OD | Сфер./призм. | +1,5/4,0 | 0 |
| 15 OS | Сфер./призм. | +1,5/4,0 | 180 |
| 16 OD | Сферическая | -3,0 | --- |
| 16 OS | Сферическая | -3,0 | --- |
| 17 OD | Сферическая | +1,75 | --- |
| 17 OS | Сферическая | +1,75 | --- |
| 18 OD | Призматическая | 3,0 | 330 |
| 18 OS | Призматическая | 3,0 | 210 |
| 19 OD | Призматическая | 3,0 | 30 |
| 19 OS | Призматическая | 3,0 | 150 |
| 20 OD | Призматическая | 2,0 | 0 |
| 20 OS | Призматическая | 2,0 | 180 |