**Технические характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип тренажера | Персональный настольный |
| 2 | Напряжение питания | 220 В ± 10 % переменного тока, 50 Гц |
| 3 | Условия окружающей среды |  |
| 3.1 | - температура | + (10 … 35) °С |
| 3.2 | - относительная влажность | до 80 % |
| 4 | Габаритные размеры, не более | 650 х 430 х 310 мм |
| 5 | Масса, не более | 12 кг |
| 6 | Потребляемая мощность, не более | 60 В·А |
| 7 | Количество пар линз | 20 |
| 8 | Характеристика светодиодов: |  |
| 8.1 | - красный | 628±10 нм |
| 8.2 | - зеленый | 525±10 нм |
| 8.3 | - синий | 470±10 нм |
| 9 | Высота окуляров относительно основания |  |
| 9.1 | - нижнее положение, не более | 350 мм |
| 9.2 | - верхнее положение, не менее | 460 мм |
| 10 | Высота подставки для подбородка относительно окуляров |  |
| 10.1 | - нижнее положение, не менее | 130 мм |
| 10.2 | - верхнее положение, не более | 90 мм |
| 11 | Расстояние между окулярами |  |
| 11.1 | - минимальное расстояние, не более | 52 мм |
| 11.2 | - максимальное расстояние, не менее | 82 мм |